Clasificación de los asientos para niños

| . |

| . |

►Audi A4 ►Seguridad ►Conducción segura ◀Asientos para niños
Sólo se deben utilizar asientos para niños con homologación oficial y que sean adecuados para el niño.

  Fig. 287Asientos para niños por grupos de peso

En la Unión Europea rigen las normativas ECE-R 44 o bien ECE-R 1291) para asientos para niños. Ambas normativas son válidas paralelamente. Los asientos para niños que cumplen con estas normas suelen llevar una etiqueta de color naranja. Esta etiqueta contiene, p. ej., indicaciones relativas al grupo de peso, tamaño ISOFIX y clase de homologación del asiento para niños.
Asientos para niños por grupos de peso

- Asientos para niños del grupo 0 y 0+: los asientos más adecuados en estos grupos (hasta 13 kg) son los capazos para bebés orientados hacia atrás. Recomendamos: capazo para bebés de Audi opcional con ISOFIX Basis.
- Asientos para niños del grupo 1: los asientos más adecuados en este grupo (de 9 a 18 kg) son los asientos para niños que incorporan un sistema de cinturones integrado (ya se trate de un asiento orientado hacia atrás o hacia delante). Lleve los niños todo el tiempo que sea posible en posición orientada hacia atrás. Recomendamos: asiento para niños Audi con ISOFIX Basis.
- Asientos para niños del grupo 2 y 3: los asientos más adecuados en estos grupos (de 15 a 36 kg) son los asientos para niños con respaldo en combinación con cinturones de seguridad. Recomendamos: asiento para niños Audi youngster plus.

Asientos para niños por clases de homologación
La clase de homologación de los asientos para niños puede ser: universal, semi-universal, específica para el vehículo (todos según la normativa ECE-R 44) o bien i-Size (según la normativa ECE-R 129).

- Universal: los asientos para niños con homologación universal están homologados para montarlos en todos los vehículos. No es necesaria una lista de modelos. Un asiento para niños con homologación universal para ISOFIX debe fijarse adicionalmente con Top Tether.
- Semi-universal: un asiento para niños con homologación semi-universal requiere dispositivos de seguridad para fijarlo. Estos dispositivos deben homologarse adicionalmente. Los asientos para niños con homologación semi-universal disponen de una lista de modelos en la que su vehículo debe estar incluido.
- Específica para el vehículo: una homologación específica para el vehículo requiere una prueba dinámica del asiento para niños en el vehículo para cada modelo de vehículo por separado. Los asientos para niños con homologación específica para el vehículo también disponen de una lista de modelos.
- i-Size: los asientos para niños con homologación i-Size deben cumplir con los requisitos relativos al montaje y a la seguridad previstos en la normativa ECE-R 129. El fabricante del asiento para niños le informará sobre qué asientos para niños con homologación i-Size son adecuados para su vehículo.

ATENCIÓN

- Asientos para niños orientados hacia atrás: en ningún caso se deberá colocar en el asiento del acompañante un asiento para niños en el que el niño vaya de espaldas a la dirección de marcha si no se ha desactivado el airbag del acompañante. ¡Si está activado, el niño corre peligro de muerte! Si en casos excepcionales resulta necesario llevar a un niño en el asiento del acompañante, desactive el airbag del acompañante* vínculo►.

- Asientos para niños orientados hacia delante: la parte trasera del asiento para niños debería apoyarse, en la medida de lo posible, por completo sobre el respaldo del asiento del vehículo. Si el apoyacabezas trasero del vehículo le resulta molesto para montar el asiento para niños, desplácelo o desmóntelo vínculo►. Cuando retire el asiento para niños, monte inmediatamente de nuevo el apoyacabezas. Ajuste correctamente el apoyacabezas para el ocupante. Si va en un asiento con el apoyacabezas desmontado o mal ajustado para su estatura, aumentará el riesgo de sufrir lesiones graves.

- Grupos 2 y 3: la banda del hombro debe pasar lo más centrada posible por encima de la clavícula del niño e ir bien ceñida al cuerpo. La banda del hombro no debe pasar por el cuello o por encima del cuello. La banda abdominal debe pasar por encima de la zona pélvica y no debe pasar por encima del vientre o del abdomen. Debe ir bien ceñida. En caso necesario habrá que tirar un poco de la banda del cinturón.

- Cambie al asiento para niños de tamaño inmediatamente superior lo más tarde que pueda.

Aviso
Recomendamos emplear asientos para niños del programa de accesorios originales Audi (www.audi.com/childseats)
◀atrás