Calefacción del volante

| . |

►Audi A4 ►Arranque y conducción ◀Calefacción y ventilación
Válido para: vehículos con calefacción del volante
El aro del volante se puede calentar eléctricamente.

  Fig. 106Volante: Tecla para la calefacción del volante

Para activar y desactivar la calefacción del volante pulse la tecla . En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece la indicación para el conductor Calefacción del volante: activada/Calefacción del volante: desactivada.
La temperatura se mantendrá aproximadamente constante si la calefacción del volante está encendida.
El ajuste de la calefacción del volante se memoriza automáticamente y se asigna a la llave de control remoto utilizada.
◀atrás