Cadenas para la nieve

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Ruedas ◀Neumáticos y llantas
Cuando las carreteras presentan condiciones invernales, las cadenas para la nieve mejoran no sólo la tracción, sino también el comportamiento de frenado.
Las cadenas para la nieve sólo se deben montar en las ruedas delanteras. Esto también es válido para vehículos con tracción total*.
Tras circular unos metros, compruebe el tendido de las cadenas, teniendo siempre en cuenta las indicaciones del fabricante. ¡Corríjalo si fuera necesario!
Tenga en cuenta la velocidad máxima de 50 km/h. Respete las normas locales.
Por motivos técnicos, la utilización de cadenas para la nieve sólo está permitida en combinación con ciertos tipos de llantas/neumáticos:

Tamaño de la llanta | Profundidad de calado (ET) | Tamaño del neumático
7Jx16 | 35 mm | 205/60
7Jx17 | 42 mm | 225/50
7,5Jx18 | 39 mm | 225/45

Utilice cadenas para la nieve de eslabones finos. No deben sobresalir más de 13,5 mm, incluido el cierre de la cadena.
En los tramos sin nieve hay que quitar las cadenas; de lo contrario se verán afectadas las propiedades de marcha del vehículo y se dañarán los neumáticos.
ATENCIÓN
Si las cadenas para la nieve no son adecuadas o si se montan incorrectamente, podría perder el control del vehículo. ¡Peligro de accidente!
CUIDADO
Las cadenas para la nieve que tienen contacto directo con la llanta/el tapacubos* pueden dañar estos componentes. Retire los tapacubos* antes. Utilice cadenas para la nieve revestidas.
Aviso
Si conduce con cadenas para la nieve puede que sea conveniente activar el modo deportivo vínculo►.
◀atrás