Cerrar el capó

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Compartimento...
Tire del capó hacia abajo hasta vencer la fuerza de los muelles de gas presurizado.
Deje entonces que el capó encastre en el elemento de bloqueo con un suave impulso. No apriete. ►.
ATENCIÓN

- Por motivos de seguridad, el capó debe ir siempre cerrado durante la marcha. Por eso se debería comprobar, después de cerrar el capó, si el elemento de bloqueo ha quedado bien encastrado. En este caso, el capó ya no se debería poder levantar tirando de las esquinas delanteras.

- Si se da cuenta durante la marcha de que el elemento de bloqueo no ha quedado bien encastrado, pare de inmediato y cierre el capó. ¡Peligro de accidente!

◀atrás