Abrocharse los cinturones de seguridad de tres puntos

| . |

►Audi A4 ►Seguridad ►Cinturones de seguri... ◀El ajuste correcto de...
Antes de arrancar hay que abrocharse los cinturones de seguridad

  Fig. 298Ajuste del apoyacabezas y colocación del cinturón

  Fig. 299Asiento del conductor: Cierre y lengüeta de cierre del cinturón

Ajuste el asiento delantero y el apoyacabezas antes de ponerse el cinturón vínculo►.
Tire de la lengüeta del cinturón y coloque este último sobre el pecho y la región pélvica de un modo uniforme. ►.
Introduzca la lengüeta en el cierre correspondiente al asiento hasta que encastre de un modo audible fig. 299►.
Tire del cinturón para comprobar que ha quedado bien encastrado en el cierre.
Los cinturones de seguridad de tres puntos cuentan con un dispositivo automático de enrollado del cinturón. Este sistema automático garantiza una total libertad de movimientos si se tira despacio del cinturón. Este sistema automático queda bloqueado en el caso de frenazos. También bloquea los cinturones al acelerar, al recorrer rutas montañosas y en las curvas.
ATENCIÓN

- Asegúrese de que la banda del cinturón está bien colocada fig. 298►. De no ser así existe el peligro de resultar herido vínculo►.

- Introduzca la lengüeta sólo en el cierre del asiento correspondiente. En caso contrario queda mermado el efecto protector y aumenta el peligro de resultar herido.

◀atrás