Introducción

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi pre sense
Válido para: vehículos con Audi pre sense
En determinadas situaciones de peligro, las funciones del pre sense pueden iniciar, dentro de los límites del sistema, medidas para proteger a los ocupantes y otros usuarios de la vía pública.

- Gracias a la interconexión de diferentes sistemas del vehículo como p. ej. el ESC, el pre sense basic inicia medidas preventivas para la protección de los ocupantes cuando detecta un estado inestable de la marcha.
- El pre sense front utiliza los datos de los sensores radáricos del adaptive cruise control* así como de la cámara y calcula la probabilidad de que se produzca un choque por alcance. Dentro de los límites del sistema, se puede detectar una colisión inminente con otros vehículos a rangos de velocidades tanto urbanas como interurbanas. En este caso, el sistema advierte al conductor de manera óptica, acústica y, en caso necesario, con una sacudida de los frenos. En caso necesario puede iniciar una desaceleración parcial o total para reducir la velocidad de colisión o, en determinadas circunstancias, para evitar la colisión. En combinación con el pre sense basic/rear los cinturones delanteros se tensan en caso necesario adicionalmente de un modo reversible. El pre sense front está activo aunque el adaptive cruise control* esté desactivado.
- El pre sense rear incluye las funciones del pre sense basic. Utiliza los datos de los sensores radáricos del side assist* y, dentro de los límites del sistema, calcula la probabilidad de que se produzca un choque por alcance por parte del vehículo que circula por detrás. El pre sense rear está activo aunque el side assist* esté desactivado.
- El pre sense city utiliza los datos de la cámara y, dentro de los límites del sistema, puede detectar una colisión inminente con vehículos y peatones. En este caso, el sistema advierte al conductor de manera óptica, acústica y, en caso necesario, con una sacudida de los frenos. En caso necesario puede iniciar una desaceleración total para reducir la velocidad de colisión o, en determinadas circunstancias, para evitar la colisión. En combinación con el pre sense basic/rear los cinturones delanteros se tensan en caso necesario adicionalmente de un modo reversible.

ATENCIÓN
Tenga en cuenta las indicaciones generales en ►, ►.
Aviso

- Al circular marcha atrás se desactivan determinadas funciones del pre sense.

- En caso de anomalía del ESC o de la unidad de control del airbag puede ser que las funciones del pre sense tampoco estén disponibles.

- Tenga en cuenta que si se ha desactivado el airbag del acompañante, también está desconectado el tensor reversible del cinturón en el lado del acompañante.

- Desactive el pre sense mientras utilice el vehículo fuera de las vías públicas o durante el embarque del vehículo en un camión, tren, barco u otros medios de transporte. Así se puede evitar una intervención indeseada del pre sense.

◀atrás