Palanca de los intermitentes y de la luz de carretera

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Iluminación ext...
La palanca sirve para manejar, además de los intermitentes, la luz de carretera, la luz de aparcamiento y las ráfagas de luz.

  Fig. 50Palanca de los intermitentes y de la luz de carretera

Intermitentes y luz de aparcamiento
Si con el encendido conectado desplaza la palanca a la posición correspondiente, el intermitente parpadeará. Con el encendido desconectado se enciende la luz de aparcamiento.
-1- - Intermitente/luz de aparcamiento derecha
-2- - Intermitente/luz de aparcamiento izquierda
Si sólo pulsa brevemente la palanca, se parpadeará tres veces (función de confort de los intermitentes).
Luz de carretera y luz de ráfagas
Mueva la palanca a la posición correspondiente:
-3- - Luz de carretera encendida (vehículos con sistema de asistencia para luz de carretera*) vínculo►
-4- - Luz de carretera apagada o luz de ráfagas
El testigo se ilumina en el cuadro de instrumentos .
ATENCIÓN
Con la luz de carretera se deslumbran considerablemente otros conductores. - ¡Peligro de accidente! Por lo tanto, utilice la luz de carretera o bien la luz de ráfagas sólo cuando nadie pueda ser deslumbrado.
Aviso
Si abre la puerta estando encendida la luz de aparcamiento sonará una señal acústica.
◀atrás