Líquido refrigerante

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Sistema de refr...
El sistema de refrigeración del motor va llenado de fábrica con una mezcla de agua preparada para el caso y aditivo para el líquido refrigerante. No es necesario cambiar este líquido refrigerante.
El nivel del líquido refrigerante se controla mediante el testigo luminoso vínculo►. Sin embargo, le recomendamos que compruebe de cuando en cuando el nivel del líquido refrigerante realizando una verificación visual.
Si tiene que reponer líquido refrigerante, utilice una mezcla de agua y aditivo para el líquido refrigerante. Recomendamos mezclar el aditivo para el líquido refrigerante con agua destilada.
Aditivo para el líquido refrigerante
El aditivo para el líquido refrigerante se compone de anticongelante y anticorrosivo. Utilice sólo los siguientes aditivos para el líquido refrigerante. Estos aditivos pueden mezclarse.

Aditivo para el líquido refrigerante | Especificación
G13 | TL 774 J
G12++ | TL 774 G

La cantidad de aditivo para el líquido refrigerante que se debe añadir al agua depende de las condiciones climáticas de utilización del vehículo. Si la proporción de aditivo es insuficiente, el líquido refrigerante podría congelarse y provocar la avería del motor.

| Aditivo para el líquido refrigerante | Protección anticongelante
Regiones de clima cálido | mín. 40% máx. 45% | min. -25 °C
Regiones de clima frío | mín. 50% máx. 55% | máx. -40 °C

CUIDADO

- Antes de comenzar el invierno encargue a su taller especializado de comprobar si el aditivo para el líquido refrigerante de su vehículo corresponde a las condiciones climáticas de la zona en donde se va a utilizar el vehículo. Esto es especial importancia si conduce en una zona de clima más frío.

- Si tiene una emergencia y no dispone del anticongelante adecuado, no deberá reponer aditivos de otro tipo. ¡De lo contrario podría averiarse el motor! En este caso, utilice sólo agua en un primer momento y restablezca cuanto antes la proporción correcta de la mezcla con el aditivo para el líquido refrigerante prescrito.

- Para reponer, utilice sólo líquido refrigerante nuevo.

- No deben añadirse productos estanqueizantes para radiadores al líquido refrigerante.

◀atrás