Aflojar los tornillos de rueda

| . |

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Cambiar una rueda

  Fig. 342Rueda: Aflojar los tornillos

Introduzca la llave de rueda (herramientas) hasta el tope en el tornillo de rueda1).
Gire el tornillo de rueda aproximadamente una vuelta hacia la izquierda -flecha-. Para aplicar el par de apriete necesario, agarre la llave de rueda por el extremo. Si no es posible aflojar el tornillo de rueda, presione con cuidado con el pie sobre la llave de rueda. Para hacerlo, apóyese en el vehículo y asegúrese de no perder el equilibrio.
ATENCIÓN
Afloje los tornillos de rueda sólo ligeramente (una vuelta) antes de elevar el vehículo con el gato*. ¡Peligro de accidente!
◀atrás