Elevar el vehículo

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Cambiar una rueda

  Fig. 343Estribera: marcas

  Fig. 344Larguero inferior: Colocar el gato

El gato* (herramientas) se deberá colocar sobre una superficie que ofrezca un buen apoyo. Utilice en caso necesario una base amplia y estable. En el caso de firme liso (como, p. ej., baldosas), habría que colocar una base que no resbale (p. ej., una estera de goma) ►.
Busque en la talonera la marca más cercana a la rueda que hay que cambiar fig. 343►. Detrás de la marca, en el larguero inferior, hay un punto de alojamiento para el gato*.
Gire la manivela para elevar el gato* hasta debajo del punto de apoyo en el larguero inferior, hasta que su garra -A- aloje por completo el pliegue de la carrocería de su vehículo.
Posicione el gato* de modo que su garra -A- aloje el pliegue y que la placa base -B- se apoye plana sobre el suelo. La placa base -B- debe quedar alineada, en posición vertical, por debajo del punto de apoyo -A-.
Monte ahora la manivela en el gato*: encaje la manivela en el orificio que hay en la rueda moleteada. Gire la manivela hacia la izquierda o hacia la derecha para asegurarla.
Siga subiendo el gato* con la manivela hasta que la rueda se levante un poco del suelo.
ATENCIÓN

- Asegúrese de que el gato* ha quedado en una posición estable. En caso de firme liso/blando el gato* puede resbalar/hundirse. ¡Peligro de lesiones!

- Eleve su vehículo únicamente con el gato* suministrado de fábrica. Su vehículo puede resbalar si utiliza gatos de otros automóviles. ¡Peligro de lesiones!

- Coloque el gato* únicamente en los puntos de apoyo previstos para ello en el larguero inferior y póngalo en posición. De lo contrario, el gato* puede resbalar si no está bien colocado en el vehículo. ¡Peligro de resultar herido!

- No arranque nunca el motor estando el vehículo elevado. ¡Peligro de lesiones!

- Si hay que realizar trabajos debajo del vehículo, éste se deberá asegurar utilizando caballetes adecuados. ¡Peligro de lesiones!

CUIDADO
El vehículo no se debe levantar por la talonera. Coloque el gato* únicamente en los puntos de alojamiento previstos para ello en el larguero inferior. De lo contrario se dañará su vehículo.
◀atrás