Realizar llamadas mediante una tarjeta Mini SIM por separado

| . |

| . |

►Audi A4 ►Infotainment ►Teléfono ◀Puesta en servicio
Válido para: vehículos con lector de tarjeta SIM

  Fig. 207Tarjeta Mini SIM representada a tamaño real

Para esta opción del teléfono1) usted está disponible en el número de la tarjeta Mini SIM introducida en el lector de tarjetas SIM. Dependiendo del tipo de tarjeta Mini SIM, este número puede ser el mismo que consta en el contrato de su teléfono móvil (tarjeta Twin SIM / tarjeta Multi SIM) o bien otro número asignado a un contrato de telefonía móvil diferente.
Condición
El vehículo está parado, el encendido está conectado y el menú Teléfono está seleccionado.
Utilizar una tarjeta Mini SIM por separado
La esquina achaflanada de la tarjeta Mini SIM debe indicar hacia delante y hacia la izquierda. Introduzca la tarjeta Mini SIM en la ranura del lector de tarjetas SIM hasta que note que encastra fig. 207►.
Cuando el MMI se lo solicite, introduzca el PIN de su tarjeta Mini SIM en el MMI.
Seleccione y confirme OK.
Para establecer la conexión automática de ahora en adelante, seleccione y confirme a continuación Sí.
Seleccione y confirme un tipo de conexión: Teléfono instalado en el vehículo (tarjeta SIM) o bien Teléfono móvil personal (Bluetooth).
Teléfono instalado en vehículo (tarjeta SIM): con él se utiliza la antena exterior del vehículo. La tarjeta SIM se utiliza para telefonear y para Audi connect (infotainment)*.
Teléfono móvil personal (Bluetooth): con él se utiliza la antena exterior del vehículo sólo en combinación con la Audi phone box. La tarjeta Mini SIM introducida se utiliza exclusivamente para Audi connect (infotainment)*.
Usted puede ajustar si adicionalmente se debe establecer una conexión de datos para los servicios Audi connect (infotainment)* vínculo►. Al realizar esta operación, consulte las notas sobre la puesta en servicio de Audi connect (infotainment) vínculo►.
Una vez realizada la conexión
Una vez realizada la conexión, en la línea de estado de la pantalla del infotainment se muestra la intensidad de señal con uno o dos símbolos -8-/-10- fig. ►, en función del tipo de conexión.
Si desea que las llamadas se realicen a través de la tarjeta Mini SIM introducida en el lector de tarjetas SIM o bien a través de su teléfono móvil, puede modificar las opciones en MENU > Ajustes > tecla de menú izquierda > Ajustes del MMI > Gestor de conexiones vínculo►.
Además, los contactos del teléfono móvil se cargan automáticamente en el directorio del MMI. En función del número de contactos, este proceso puede durar varios minutos.
Retirar la tarjeta Mini SIM
Presione brevemente la tarjeta Mini SIM. La tarjeta sobresaldrá de la ranura. Retire la tarjeta Mini SIM.
CUIDADO

- Para evitar que se dañe el lector de tarjetas SIM, utilice únicamente tarjetas Mini SIM (25 mm x 15 mm) fig. 207►. Si desea más información sobre la adquisición de una tarjeta Mini SIM, acuda a su operador de telefonía móvil.

- Si en vez de una tarjeta Mini SIM ha introducido en el lector de tarjetas SIM una tarjeta SIM de otro tamaño, no la retire, bajo ningún concepto, usted mismo. ¡Peligro de dañar el lector de tarjetas SIM! Acuda a un establecimiento especializado.

- Si utiliza adaptadores de tarjetas SIM, la tarjeta SIM podría soltarse del adaptador debido a las vibraciones producidas durante la marcha. ¡Peligro de dañar el lector de tarjetas SIM!

Aviso
Si su teléfono móvil no es compatible con el perfil rSAP (p. ej. iPhones), con la tarjeta SIM introducida podrá utilizar los contactos de su móvil conectando su teléfono móvil mediante el perfil Directorio/Contactos vínculo►.
◀atrás