Retirar la cubierta

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Cambiar las lám...
Válido para: vehículos con faros de xenón

  Fig. 360Faro principal: cubierta del intermitente y de la luz para todo tiempo

Desconecte el encendido y apague las luces.
Abra el capó.
Gire la cubierta -1- del faro principal en el sentido contrario al de las agujas del reloj fig. 360► y retírela ►.
Cambie la lámpara del intermitente o de la luz para todo tiempo vínculo►.
CUIDADO
Proceder con especial cuidado, tanto al desmontar como al montar, para no dañar ninguna pieza.
◀atrás