Red para equipaje

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Asientos y compa... ◀Maletero
Válido para: vehículos con red para equipaje

  Fig. 93Maletero: Red tensada

  Fig. 94Maletero: Red colgada

Red para equipaje tensada
Ponga los ganchos de la red para equipaje* en las argollas de amarre fig. 94►.
Red para equipaje enganchada
Enganche los ganchos de la red en las argollas de amarre en el piso del maletero, en la parte trasera fig. 94►.
Despliegue hacia abajo los ganchos para bolsas en la parte superior del maletero, tire de la red hacia arriba y cuelgue las argollas de la red en los ganchos.
Los ganchos fig. 94► también se pueden utilizar para colgar bolsos ligeros, bolsas, etc.
Si en los ganchos no se cuelga nada, vuelven por sí mismos a la posición de partida.
ATENCIÓN
La red para equipaje está concebida para soportar un peso máximo de 5 kg. Los objetos pesados no quedan bien asegurados, por lo que existe peligro de accidente.
◀atrás