Notas sobre los datos técnicos

| . |

►Audi A4 ►Accesorios y datos técnicos ◀Datos técnicos
Los valores para ciertos mercados pueden variar debido a los equipamientos y procedimientos de medición específicos de cada país.
Tenga en cuenta que la documentación del vehículo tiene siempre primacía.
Prestaciones
Los valores se determinaron sin equipamientos que disminuyan las prestaciones como, p. ej, salvafangos, neumáticos muy anchos, etc.
Peso en vacío
Para Europa y otros mercados es válido lo siguiente: peso en vacío con conductor (75 kg) según la norma 1230/2012.
Cargas de remolque autorizadas1)
Para Europa y otros mercados es válido lo siguiente: cargas de remolque autorizadas según la norma 1230/2012.
Carga de apoyo autorizada1)
La carga de apoyo máxima autorizada de la lanza sobre el cabezal esférico del dispositivo de remolque es de 80 kg.
En pos de la seguridad de conducción le recomendamos que aproveche siempre al máximo la carga de apoyo autorizada. Si la carga de apoyo es insuficiente, empeora el comportamiento de marcha del conjunto tractor-remolque
En aquellos casos en los que no se puede mantener la carga de apoyo máxima autorizada (p. ej., remolques pequeños o ligeros), se prescribe un mínimo de un 4% de la carga de remolque real como carga de apoyo (remolques de un eje o remolques tándem con una distancia entre ejes inferior a 1,0 m).
Aclaración sobre las tablas siguientes
CM = cambio manual
CA = Cambio automático
1) Valores no disponibles en el momento de la impresión.
2) Los pesos para remolque indicados son válidos sólo para vehículos equipados de fábrica con dispositivo para remolque. Dispositivo para remolque no disponible para China.
3) Dependiendo del país se trata de modelos Audi ultra.
4) El valor entre paréntesis es válido para modelos Audi ultra.
5) Este vehículo se ofrece en algunos países con diferentes valores (véase la documentación del vehículo).
6) Velocidad limitada a 210 km/h en función del equipamiento.
◀atrás