Remolcar

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Arrancar por remolcad...
Le rogamos que tenga en cuenta las notas importantes en vínculo►.
Preparativos
Fije el cable de remolcado o la barra de remolque exclusivamente en las argollas de remolcado previstas para ello vínculo►, vínculo►.
Asegúrese de que el cable de remolcado no esté retorcido. De lo contrario, al remolcar puede soltarse una argolla de remolque.
Encienda en ambos vehículos los intermitentes simultáneos de emergencia vínculo►. Tenga también en cuenta otras posibles normativas al respecto.
Vehículo que remolca (delante)
Empiece a conducir con moderación hasta que se haya tensado el cable de remolcado. Acelere entonces cada vez más.
Válido para: vehículos con cambio manual
Embrague con mucha suavidad al poner el vehículo en marcha.
Acelere con especial cuidado.
Evite frenar y maniobrar repentinamente.
Vehículo remolcado (detrás)
Asegúrese de que el encendido esté conectado para que el volante no esté bloqueado y, en caso necesario, pueda accionar los intermitentes, la bocina y el limpiaparabrisas ►.
El servofreno sólo funciona con el motor en marcha. La dirección asistida sólo funciona estando el encendido conectado y el vehículo en circulación1). En caso contrario hay que aplicar mucha más fuerza al pisar el pedal del freno y para girar el volante.
Quite el freno de estacionamiento vínculo►.
Válido para: vehículos con cambio manual
Quite la marcha.
Válido para: vehículos con cambio automático
Seleccione la posición del cambio N.
Asegúrese de que el cable de remolcado esté siempre tenso.
ATENCIÓN
No remolque nunca un vehículo que se ha quedado sin corriente con una barra de remolque o con un cable de remolcado.
◀atrás