Arrancar el motor en caso de anomalía

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Arrancar y parar el mo...
Si la llave de control remoto se queda sin pila, si hay interferencias o un error de sistema, es posible que el motor no se pueda arrancar.

  Fig. 111Consola central/llave de control remoto: Arrancar el motor en caso de anomalía

Condición: se muestra la indicación para el conductor Llave de control remoto: Mantener la llave con el dorso en la superficie indicada. Ver Manual y luce el testigo de control .
Coloque la llave de control remoto - como se muestra en la ilustración - en el punto marcado fig. 111►.
Válido para: vehículos con cambio manual
Pise el pedal del embrague ►.
Válido para: vehículos con cambio automático
Pise el pedal del freno ►.
Pulse la tecla START ENGINE STOP. El motor arranca.
Diríjase a un taller especializado, en cuanto pueda, para que reparen la avería.
Aviso
Para ver otra vez la indicación para el conductor, pulse la tecla START ENGINE STOP.
◀atrás