Indicación en la pantalla del cuadro de instrumentos

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Reducción catal...
Válido para: vehículos con reducción catalítica selectiva
Las indicación le avisa si el nivel de AdBlue es bajo o si hay un fallo del sistema.
Nivel de AdBlue bajo
Cuando el nivel de AdBlue en el depósito se encuentre por debajo de una cantidad determinada, se le informará en la pantalla del cuadro de instrumentos. Reponga como mínimo la cantidad de AdBlue indicada:
Reponer como mínimo x l de AdBlue. Autonomía x km
Este mensaje aparece cuando con el nivel de AdBlue actual sólo se dispone de la autonomía indicada en el cuadro de instrumentos. Reponga AdBlue.
Reponer como mínimo x l de AdBlue. Imposible arrancar en x km. Ver Manual
Este mensaje aparece cuando con el nivel de AdBlue actual sólo se dispone de la autonomía indicada en el cuadro de instrumentos. Reponga AdBlue. De lo contrario, cuando alcance la autonomía indicada y pare el motor no podrá arrancarlo de nuevo.
Reponer como mínimo x l de AdBlue. Imposible arrancar. Ver Manual
Este mensaje aparece cuando el depósito de AdBlue está totalmente vacío. Reponga AdBlue. De lo contrario, cuando pare el motor no podrá arrancarlo de nuevo.
En cuanto se alcanza el nivel mínimo de AdBlue en el depósito se debe reponer Adblue vínculo►.
Repostaje incorrecto/anomalía del sistema
Si reposta una sustancia que no es AdBlue y el sistema lo detecta o si hay un fallo de sistema, aparecerá una indicación para el conductor.
AdBlue: ¡Anomalía! Imposible arrancar en x km. Ver Manual
Este mensaje aparece cuando sólo se dispone de la autonomía indicada en el cuadro de instrumentos. Diríjase al taller especializado más cercano para que reparen la avería. De lo contrario, cuando alcance la autonomía indicada y pare el motor no podrá arrancarlo de nuevo.
AdBlue: ¡Anomalía! Imposible arrancar. Ver Manual
Este mensaje aparece si se detecta un repostaje incorrecto o hay un error de sistema. Diríjase de inmediato al taller especializado más cercano para que reparen la avería. De lo contrario, cuando pare el motor no podrá arrancarlo de nuevo.
◀atrás