Cargar la batería

| . |

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Batería
En el compartimento del motor hay unas conexiones para cargar la batería.

  Fig. 327Compartimento del motor: Conexiones para cargador y cable de ayuda de arranque

Lea las advertencias ► y ►.
Desconecte todos los consumidores eléctricos y el encendido.
Abra el capó vínculo►.
Abra la cubierta roja en el polo positivo fig. 327►.
Emborne las pinzas de polos del cargador, del modo prescrito, al borne para ayuda de arranque (perno que hay bajo la cubierta roja = “positivo”, perno con hexágono = “negativo”).
Enchufe ahora el cable de red del cargador a la toma de corriente y encienda el aparato.
Una ver finalizado el proceso de carga: apague el cargador y desenchufe el cable de red de la toma de corriente.
Retire ahora las pinzas de polos del cargador.
Cierre la cubierta roja en el polo positivo.
Cierre el capó vínculo►.
Una batería descargada puede helarse a temperaturas próximas a los 0 ℃. Es imprescindible que la batería se deshiele antes de empezar a cargarla ►. Le recomendamos que no vuelva a utilizar una batería que se haya helado aún después de deshelarla, ya que la carcasa de la batería puede haberse agrietado por el hielo y existe la posibilidad de que se derrame el ácido de la batería.
Cargar la batería
Únicamente deben emplearse cargadores con una tensión de carga máxima de 14,8 V. Durante la carga no es preciso retirar los cables de conexión de la batería. La batería no se debe abrir mientras se está cargando.
¡Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del cargador de baterías antes de proceder a cargar la batería!
ATENCIÓN
Si la batería se ha helado, no se debe cargar: debe sustituirse. ¡Peligro de explosión!
Aviso
Para cargar la batería, utilice exclusivamente las conexiones que hay en el compartimento del motor.
◀atrás