Dispositivo para remolque

►Audi A4 ►Asistencia al conductor ◀Ayudas de aparcamiento
Válido para: vehículos con ayuda de aparcamiento trasera/ayuda de aparcamiento plus/cámara de marcha atrás/cámaras para el entorno/sistema de aparcamiento asistido y enganche para remolque
Si la toma de corriente del remolque está siendo utilizada, los sensores traseros y laterales* de la ayuda de aparcamiento no se activan al poner la marcha atrás ni al pulsar la tecla . Con ello, se presentan las siguientes restricciones:
Ayuda de aparcamiento trasera*
No se lleva a cabo ningún aviso sobre la distancia.
Ayuda de aparcamiento plus*/Sistema de aparcamiento asistido*
No se lleva a cabo ningún aviso sobre la distancia en la parte trasera ni en la parte lateral*. Los sensores de la parte delantera siguen estando activados. La indicación óptica cambia al modo de remolque.
Cámara de marcha atrás*/Cámaras para el entorno*
No se lleva a cabo ningún aviso sobre la distancia en la parte trasera ni en la parte lateral*. Los sensores de la parte delantera siguen estando activados. La indicación óptica cambia al modo de remolque. La imagen de la cámara de marcha atrás se visualiza sin líneas de orientación y sin superficies azules.
Aviso
En vehículos en los que no se haya montado de fábrica un dispositivo para remolque pueden presentarse fallos o límitaciones de funcionamiento de la ayuda de aparcamiento.
◀atrás