Argolla de remolque trasera

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Arrancar por remolcad...

  Fig. 350Parachoques trasero: Enroscar la argolla de remolque*

Vehículos con argolla de remolque
En los vehículos que no disponen de dispositivo para remolque* montado de fábrica, la rosca va ubicada detrás a la derecha en el parachoques.
Saque la argolla de remolque que se encuentra con las herramientas del vehículo vínculo►.
Oprima la tapa ejerciendo una presión fuerte y breve hacia adentro fig. 350►. La cubierta se suelta del parachoques.
Enrosque la argolla de remolque hasta el tope en la rosca y apriétela con la llave de rueda.
Cuando haya acabado de utilizar la argolla para remolque, guárdela con las herramientas de a bordo.
Vehículos con dispositivo para remolque*
Saque el dispositivo para remolque vínculo►.
Fije la barra de remolque o el cable de remolcado en el dispositivo para remolque.
Los vehículos con dispositivo para remolque* montado de fábrica no llevan detrás una rosca para la argolla de remolque.
ATENCIÓN
Si no se enrosca del todo la argolla de remolque, al remolcar el vehículo podría desprenderse la rosca. ¡Peligro de accidente!
CUIDADO
Para evitar daños en el dispositivo para remolque* utilice sólo barras de remolque adecuadas para el caso. Si no se dispone de una barra de remolque se podrá utilizar un cable de remolcado.
◀atrás