Cambiar las escobillas

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Limpiaparabrisa...

  Fig. 61Desmontar las escobillas del limpiaparabrisas

Posición de servicio/de cambio de escobilla
Para poner los limpiaparabrisas en la posición de servicio, desconecte el encendido y desplace la palanca del limpiaparabrisas, brevemente, hasta la posición -4- fig. ►.
Para poner los limpiaparabrisas en la posición de partida, conecte el encendido y desplace la palanca del limpiaparabrisas como mínimo 2 segundos hasta la posición -4- fig. ►.
Adicionalmente, la posición de servicio también se puede activar/desactivar en el infotainment:
Desactive el limpiaparabrisas (posición -0- fig. ►).
Seleccione: tecla MENU > Vehículo > tecla de menú izquierda > Servicio & Control > Posición cambio escobillas.
Extraer la escobilla
Separe el brazo portaescobilla del parabrisas.
Pulse el botón de bloqueo -1- que hay junto a la escobilla fig. 61►. Aguante al mismo tiempo la escobilla.
Retire la escobilla en la dirección que indica la flecha.
Fijar la escobilla
Coloque la escobilla nueva en el alojamiento del brazo portaescobilla -2- hasta que encastre audiblemente.
Repliegue el brazo portaescobilla colocándolo nuevamente sobre el parabrisas.
Desactive la posición de servicio.
ATENCIÓN
Por motivos de seguridad se deben cambiar las escobillas una o dos veces al año.
CUIDADO

- ¡Separe los limpiaparabrisas sólo en la posición de servicio! De lo contrario podría dañarse la pintura del capó o bien el motor del limpiaparabrisas.

- Si los brazos portaescobillas están separados del cristal, no deberá mover el vehículo ni accionar la palanca del limpiaparabrisas. ¡De lo contrario, los limpiaparabrisas vuelven automáticamente a su posición de partida, pudiendo dañar el capó y el parabrisas!

Aviso

- La posición de servicio también se puede aprovechar, por ejemplo, si cuando aparca en invierno cubre el parabrisas para evitar que se forme una capa de hielo.

- La posición de servicio no se puede activar si el capó está abierto.

◀atrás