Descripción

| . |

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi pre sense ...
Válido para: vehículos con Audi pre sense basic
Las funciones del pre sense basic están activadas a partir de una velocidad de aprox. 30 km/h.
En ciertas situaciones de la conducción, dentro de los límites del sistema, se pueden activar las siguientes funciones:

- Tensado de los cinturones de seguridad (p. ej. en caso de frenada de emergencia): los cinturones delanteros se tensan de un modo reversible. En caso de que no se produzca un accidente, los cinturones se destensan un poco y vuelven a estar listos para su accionamiento.
- Activación de los intermitentes simultáneos de emergencia1), cierre de las ventanillas y del techo corredizo* (p. ej. en caso de subviraje o sobreviraje): se inicia el cierre de las ventanillas y del techo corredizo*.

La indicación para el conductor Audi pre sense fig. ► le avisa del peligro.
Audi drive select*: el momento de activación se ajusta en función del modo seleccionado.
◀atrás