Rueda de repuesto de tamaño reducido

| . |

►Audi A4 ►Solución de problemas ◀Emergencias
Válido para: vehículos con rueda de repuesto de tamaño reducido
La rueda de repuesto sólo debe utilizarse brevemente. Haga que la comprueben o cambien cuanto antes en un taller especializado.
La utilización de la rueda de repuesto implica ciertas restricciones. La rueda de repuesto ha sido diseñada especialmente para su tipo de vehículo. No se debe intercambiar por la rueda de repuesto de otro tipo de vehículo.
La presión debe ser de 4,2 bares.
Sacar la rueda de repuesto
Berlina: levante la superficie de carga agarrándola por el asidero de material sintético y enganche el asidero en la junta del maletero fig. ►.
Avant: saque la cubierta de la superficie de carga fig. ►.
Gire la rueda manual en sentido contrario al de las agujas del reloj y retire la rueda de repuesto.
Berlina: vuelva a colocar la superficie de carga en su sitio antes de cerrar el portón del maletero.
Cadenas para la nieve
Por motivos técnicos no se permite la utilización de cadenas para la nieve en la rueda de emergencia.
Sin embargo, si debe circular con cadenas para la nieve y ha pinchado una rueda delantera, monte la rueda de emergencia en lugar de una de las ruedas traseras. Ponga las cadenas para la nieve en la rueda trasera que ha quedado libre y móntela en lugar de la rueda delantera pinchada.
ATENCIÓN

- Después de haber montado la rueda de repuesto se debe comprobar la presión del neumático cuanto antes. ¡Peligro de accidente!

- Si ha montado la rueda de emergencia, no conduzca a más de 80 km/h. ¡Peligro de accidente!

- Si ha montado la rueda de emergencia, evite acelerar pisando el acelerador a fondo, los frenazos y tomar las curvas a alta velocidad. ¡Peligro de accidente!

- No conduzca nunca con más de una rueda de emergencia. ¡Peligro de accidente!

- En la llanta de la rueda de emergencia no se deben montar neumáticos normales ni de invierno.

◀atrás