Ajustar la distancia

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi adaptive...
Válido para: vehículos con Audi adaptive cruise control

  Fig. 138Palanca de mando: Ajustar la distancia

Para indicar la distancia programada actualmente, pulse brevemente la tecla basculante fig. 138►.
Para aumentar/reducir la distancia un nivel, pulse de nuevo la tecla basculante hacia arriba/abajo. En la pantalla del cuadro de instrumentos se modifica la distancia entre ambos vehículos.
Si un vehículo se acerca a otro que le precede, el adaptive cruise control reduce la velocidad hasta alcanzar su velocidad y regula después la distancia ajustada. Si el vehículo que va delante acelera, también lo hace el adaptive cruise control hasta alcanzar, como máximo, la velocidad programada.
Cuanto mayor es la velocidad, tanto mayor debe ser la distancia ►. Recomendamos el ajuste Distancia 3. Corresponde a la recomendación general “mitad de la distancia del velocímetro”.
Las distancias indicadas son valores teóricos. En función de la situación de marcha y de cómo conduce el conductor del vehículo que circula por delante, estas distancias pueden sobrepasarse o no alcanzarse.
Si modifica el intervalo, el nuevo valor ajustado se muestra brevemente en la pantalla del cuadro de instrumentos, p. ej. para la Distancia 3. Esto sucede sólo si no se está visualizando en pantalla la indicación Asistencia al conductor fig. ►.
Distancia 1: Con este ajuste, a una velocidad de 100 km/h le corresponde una distancia de aprox. 28 metros (intervalo de tiempo de aprox. 1 segundo).
Distancia 2: Con este ajuste, a una velocidad de 100 km/h le corresponde una distancia de aprox. 36 metros (intervalo de tiempo de aprox. 1,3 segundos).
Distancia 3: Con este ajuste, a una velocidad de 100 km/h le corresponde una distancia de aprox. 50 metros (intervalo de tiempo de aprox. 1,8 segundos).
Distancia 4: Con este ajuste, a una velocidad de 100 km/h le corresponde una distancia de aprox. 64 metros (intervalo de tiempo de aprox. 2,4 segundos).
Distancia 5: Con este ajuste, a una velocidad de 100 km/h le corresponde una distancia de aprox. 100 metros (intervalo de tiempo de aprox. 3,6 segundos).
ATENCIÓN
En lo que respecta al ajuste de la distancia, el conductor es el reponsable de cumplir con las normativas de cada país.
Aviso

- En el modo de conducción efficiency* la distancia ajustada se adapta automáticamente para seguir la fluidez del tráfico con un consumo optimizado. La Distancia 1 cambia a la Distancia 2 y la Distancia 2 cambia a la Distancia 3. Tras abandonar el modo de conducción efficiency*, la modificación automática se mantiene.

- Cada vez que se conecta el encendido está ajustada automáticamente la Distancia 3. Si desea otra distancia como ajuste básico, en un taller especializado se puede ampliar el menú del adaptive cruise control.

- Sus ajustes se almacenan automáticamente y se asignan a la llave de control remoto utilizada.

◀atrás