Intermitentes para remolque

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Testigos de con...
Válido para: vehículos con dispositivo para remolque
Cuando el testigo de control parpadea, significa que se han activado los intermitentes del remolque.
Si conduce con remolque y falla un intermitente (del remolque o del mismo vehículo), esto no se le indicará mediante un parpadeo del testigo de control el doble de rápido.
◀atrás