Cambiar lámparas (lateral)

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Cambiar las lám...
Válido para: vehículos con grupos ópticos traseros halógenos

  Fig. 365Grupo óptico trasero: -A- berlina: Tornillos de fijación en el portalámparas, -B- Avant: Clips en el portalámparas

  Fig. 366Portalámparas: -A- berlina, -B- Avant: Ubicación de las lámparas

Desmonte el grupo óptico trasero en la parte lateral vínculo►.
Válido para: berlina
Afloje los tornillos de fijación del portalámparas -A- fig. 365►.
Válido para: Avant
Afloje los clips del portalámparas -B- fig. 365►.
Retire el portalámparas -A- y/o -B- fig. 366►.
Cambie la lámpara defectuosa: sáquela de su alojamiento (tirando) o de la base de bayoneta (girando).
Fije el portalámparas.
Monte el grupo óptico trasero de nuevo.
Válido para: berlina

Posición -A- fig. 366► | Función de la lámpara de incandescencia
-1- | Luz de freno/del piloto trasero
-2- | Luz de freno/del piloto trasero
-5- | Intermitentes
-6- | Luz de marcha atrás

Válido para: Avant

Posición -B- fig. 366► | Función de la lámpara de incandescencia
-1- | Luz de freno/del piloto trasero
-2- | Luz de freno/del piloto trasero
-5- | Intermitentes

◀atrás