Atravesar zonas con mucha agua

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Observaciones generale...
Tenga en cuenta lo siguiente para no dañar el vehículo al atravesar, por ejemplo, carreteras inundadas:

- El agua debería llegar - como máximo - hasta el borde inferior de la carrocería.
- Conduzca - como máximo - a velocidad de peatón.

ATENCIÓN
Después de conducir a través de agua, barro, cieno, etc, la efectividad de los frenos puede verse mermada si los discos o las pastillas de los frenos están húmedos. Para que los frenos vuelvan a funcionar correctamente deberán secarse primero frenando con precaución varias veces.
CUIDADO

- Al atravesar zonas con mucha agua, los componentes del vehículo como, p. ej., motor, caja de cambios, tren de rodaje o sistema eléctrico pueden resultar seriamente dañados.

- Desactive el sistema Start-Stop* siempre que deba atravesar zonas con mucha agua vínculo►.

Aviso

- Antes de atravesar una zona con mucha agua deberá averiguarse la profundidad de la misma.

- No detenga el vehículo en la zona con agua, no haga marcha atrás y no pare el motor en ningún caso.

- Tenga en cuenta que los vehículos que circulan en sentido contrario originan olas que pueden sobrepasar la altura del agua admisible para su vehículo.

- Evite cualquier tipo de recorrido por agua salada (corrosión).

◀atrás