Activar y desactivar la brújula

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Brújula digital
Válido para: vehículos con brújula digital

  Fig. 63Retrovisor interior: Brújula digital activada

Para activar o desactivar la brújula, pulse la tecla -A- hasta que la indicación de la brújula aparezca o desaparezca en el espejo del retrovisor.
La brújula digital funciona sólo con el encendido conectado. Los puntos cardinales se indican con abreviaturas: N (Norte), NE (Nordeste), E (Este), SE (Sureste), S (Sur), SW (Suroeste), W (Oeste), NW (Noroeste).
Aviso
Para evitar datos imprecisos de rumbos no coloque mandos a distancia, sistemas eléctricos ni piezas de metal cerca del retrovisor.
◀atrás