Otras teclas de función

| . |

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Volante multifu...
Válido para: vehículos con volante multifunción plus

  Fig. 11Volante multifunción, lado derecho

-1- Tecla

- Aceptar llamada: cuando entre una llamada, pulse la tecla .
- Finalizar llamada: durante una llamada, pulse la tecla .
- Acceder a la lista de llamadas: si no se está hablando por teléfono y no hay ninguna llamada entrante, pulse la tecla .

-2- Tecla

- Activar el sistema de manejo por voz: pulse brevemente la tecla . Tras la señal acústica ya puede pronunciar la orden que desee.
- Desactivar el sistema de manejo por voz: mantenga pulsada la tecla varios segundos. O bien: diga Cancelar.

Encontrará más información sobre el sistema de manejo por voz en vínculo►.
-3- Rodillo derecho
El volumen de una fuente de audio o de una indicación de sistema (p. ej. del sistema de manejo por voz) se puede ajustar directamente mientras se está emitiendo el audio.

- Más/menos volumen: gire el rodillo derecho hacia arriba/abajo.
- Suprimir el sonido/pausa: gire el rodillo derecho hacia abajo. O bien: pulse el rodillo derecho.
- Recuperar el sonido/acabar la pausa: gire el rodillo derecho hacia arriba. O bien: pulse el rodillo derecho.

-4- Tecla /

- Seleccionar el título/la emisora anterior/siguiente: pulse la tecla o bien .
- Avanzar/retroceder dentro de archivos de audio: pulse y mantenga pulsada la tecla o bien hasta alcanzar la posición deseada.

-5- Tecla / Calefacción del volante*

- Calefacción del volante*: encontrará más información en vínculo►.
- Acceder a la función de la tecla programable del volante: pulse en el volante multifunción la tecla .
- Consultar la función de la tecla programable del volante: mantenga pulsada la tecla .
- Cambiar la función de la tecla programable del volante: seleccione en el infotainment: tecla MENU > Vehículo > tecla de menú izquierda > Ajustes del vehículo > Programación tecla volante.

-6- Tecla

- Repetir la última indicación de navegación: pulse durante un recorrido activo la tecla .
- Modificar el volumen de la indicación de navegación: gire durante un recorrido activo el rodillo derecho hacia arriba/abajo mientras se emite la indicación de navegación.

◀atrás