Descripción

| . |

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Ayudas de aparca... ◀Ayuda de aparca...
Válido para: vehículos con ayuda de aparcamiento plus/sistema de aparcamiento asistido
La ayuda de aparcamiento plus le ayuda a aparcar mediante indicaciones acústicas y ópticas.

  Fig. 159Representación básica

En el parachoques delantero y trasero se han dispuesto sensores. Si detectan un obstáculo, le avisan mediante señales acústicas y ópticas.
Asegúrese de que los sensores no estén cubiertos por adhesivos, depósitos o similares, ya que éstos pueden perjudicar el funcionamiento del sistema. Indicaciones para la limpieza vínculo►.
La zona que se representa empieza aproximadamente en:

-A- | 1,20 m
-B- | 0,90 m
-C- | 1,60 m
-D- | 0,90 m
-E-* | 0,90 m1)

Cuanto más se acerque al obstáculo, tanto mayor será la frecuencia de las señales acústicas. A una distancia inferior a unos 0,30 m suena un pitido permanentemente, en la zona -E-* a una distancia inferior a 0,20 m. ¡No se desplace hacia delante/atrás►, ►!
Si la distancia con respecto a un obstáculo se mantiene constante, el volumen del aviso sobre la distancia se reducirá después de unos segundos hasta llegar a suprimir el sonido (no afecta a la señal acústica permanente). La señal acústica se activa nuevamente si la distancia respecto a un obstáculo se reduce con respecto a la que había antes de la supresión de sonido. Si el obstáculo está a una distancia mayor a la que había antes de la supresión de sonido no sonará señal acústica alguna. Tenga en cuenta el entorno del vehículo al ponerse en marcha.
Aviso
La zona -E-* es detectada y analizada al pasar. El entorno podría haber cambiado si desconecta y vuelve a conectar el encendido o abre la puerta o si el vehículo ha estado parado un cierto tiempo. Por ello, la zona -E-* se representa en color negro en la pantalla del infotainment.
◀atrás