Programar las teclas

| . |

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Mando para abrir...
Válido para: vehículos con mando para abrir la puerta del garaje (HomeLink)

  Fig. 48Revestimiento del techo: panel de mandos

Con el procedimiento descrito se pueden programar tanto sistemas de código fijo como de código variable.
Programar y reprogramar la tecla
Condición: el vehículo debe encontrarse dentro del alcance de aquello que usted desee programar (p. ej. la puerta del garaje).
Conecte el encendido.
Pulse en el revestimiento interior del techo la tecla que quiere programar durante al menos dos segundos (programar). O bien
Seleccione en el infotainment: tecla MENU > Vehículo > tecla de menú izquierda > Ajustes del vehículo > Mando del garaje > Programar mando del garaje > Programar tecla 1/Programar tecla 2/Programar tecla 3 (reprogramar). El LED amarillo -B- parpadea.
Aténgase a las instrucciones en el infotainment.
Sincronizar la tecla1)
Condición: la tecla ya se ha programado y únicamente se tiene que sincronizar con aquello que usted desea programar.
Conecte el encendido.
Pulse la tecla dispuesta en el revestimiento interior del techo que desea programar.
Aténgase a las instrucciones en el infotainment.
Borrar la programación de las teclas
La programación de las teclas no se puede borrar por separado, sino sólo en conjunto. Reprograme las teclas en caso dado.
Conecte el encendido.
Seleccione en el infotainment: tecla MENU > Vehículo > tecla de menú izquierda Ajustes del vehículo > Mando del garaje > Borrar programación de las teclas > Sí, borrar ahora.
Aviso
Es posible que, después de la programación, el mando para abrir la puerta del garaje tenga que sincronizarse con el accionamiento de la instalación. Para ello, tenga en cuenta las instrucciones del fabricante.
◀atrás