Dirección electromecánica, dirección dinámica

►Audi A4 ►Asistencia al conductor ◀Tecnología inteligente
La dirección asistida electromecánica facilita al conductor el manejo de la dirección.
La dirección asistida electromecánica se adapta electrónicamente en función de la velocidad.
Testigos de control e indicaciones para el conductor
Dirección: ¡Anomalía! Estacionar el vehículo
Si el testigo luce permanentemente y aparece la indicación para el conductor, es posible que la asistencia al volante haya dejado de funcionar.
Detenga el vehículo - en cuanto sea posible - en un lugar seguro. ¡No siga conduciendo! Solicite la ayuda de un profesional.
Dirección: ¡Anomalía! Se puede seguir conduciendo
Si se enciende el testigo de control y aparece la indicación para el conductor, es posible que la dirección reaccione con una sensibilidad distinta a la habitual. Además, es posible que el volante esté un poco torcido al ir en línea recta.
Diríjase a poca velocidad a un taller especializado para que reparen la avería.
Dirección dinámica: corrigiendo la posición del volante
Si el testigo de control luce y la indicación se visualiza, significa que se está inicializando de nuevo la dirección dinámica*. En ese caso, el volante se moverá un poco tras arrancar el motor. Puede ser necesario reinicializar el sistema si el volante se ha movido anteriormente estando el motor parado. Tras una inicialización efectuada con éxito se apaga la indicación.
Aviso

- Si el testigo o se enciende sólo brevemente es posible continuar la marcha.

- Si hay un fallo en el sistema, no estarán disponibles las funciones de estabilización de la dirección dinámica* vínculo►.

- Más información sobre la dirección dinámica vínculo►.

◀atrás