Teléfono

| . |

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Sistema de info...
Válido para: vehículos con teléfono

  Fig. 15Ejemplo: Funciones del teléfono en el sistema de información para el conductor

Condición: hay un teléfono móvil conectado con el MMI vínculo►.
Válido para: vehículos con volante multifunción
Pulse en el volante multifunción la tecla MODE las veces que sean necesarias hasta que aparezca la pestaña del teléfono.
Válido para: vehículos con volante multifunción plus
Pulse la tecla las veces que sean necesarias hasta que aparezca la pestaña del teléfono.
Pulse la tecla de menú izquierda vínculo►.
Dependiendo del equipamiento del vehículo, en el sistema de información para el conductor puede disponer de las siguientes funciones:

- Llamar a un contacto: seleccione y confirme Lista de llamadas / Favoritos / Directorio. Seleccione y confirme un contacto.

Contactos del directorio*: en el sistema de información para el conductor se muestran sólo los contactos del directorio en los que se ha guardado un número de teléfono. Si selecciona un contacto al que se le han asignado varios números de teléfono, antes de llamar a un número aparecerá una lista con las diferentes opciones.
Lista de llamadas*: la lista de llamadas contiene todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas.
Información de la persona que llama*: en función de si la persona que llama está memorizada en el directorio y de si envía su número, en el sistema de información para el conductor aparece el nombre, el número de teléfono o Desconocido.
Funciones en caso de llamada entrante

- Aceptar llamada: pulse el rodillo izquierdo cuando entre una llamada.
- Rechazar llamada: cuando entre una llamada, seleccione y confirme Rechazar.
- Finalizar llamada: seleccione y confirme Colgar.

Funciones durante una llamada:

- Establecer otra llamada*: seleccione y confirme Retener. Pulse la tecla de menú izquierda > Directorio o Lista de llamadas > registro deseado.
- Aceptar una llamada entrante cuando ya hay una llamada existente y otra retenida*: seleccione y confirme Aceptar llamada. La llamada existente es reemplazada por la llamada entrante.

Otras funciones son:
Desactivar micrófono*: si selecciona y confirma esta función, su interlocutor no podrá escucharle. Usted puede escuchar a su interlocutor.
Retener/reanudar llamada*: una llamada se puede poner en espera (retener) y posteriormente reanudar.
Alternar*: se puede alternar entre dos conversaciones telefónicas, lo que implica que una de las llamadas estará en espera. Con Colgar se finaliza la llamada actual. Una llamada retenida se mantiene en espera, pudiendo retomarse con la opción Reanudar.
Conferencia*: a una conferencia se puede añadir un interlocutor retenido y hasta cinco interlocutores activos (en función del operador de telefonía móvil). Para establecer otra llamada, ponga en espera a todos los interlocutores de la conferencia que tenga en curso con la opción Retener*. Pulsando a continuación la tecla de menú izquierda podrá realizar más llamadas sacando el número del directorio o de la lista de llamadas. Con Reanudar* se saca a todos los interlocutores de la lista de espera.
Aviso

- Las funciones del teléfono únicamente podrán manejarse desde el volante multifunción si la instalación del teléfono se ha realizado en la fábrica.

- Las funciones del teléfono dependen del tipo de teléfono móvil y de si su operador de telefonía móvil las ofrece o no.

- La función Aviso de llamadas* deberá estar activada en su teléfono y en el MMI si, durante una conversación telefónica, desea que se le avise de que está entrando una llamada vínculo►. Las opciones de conversación dependen del operador de telefonía móvil. Si desea más información al respecto, diríjase a su operador de telefonía móvil.

◀atrás