Cubierta eléctrica del maletero

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Asientos y compa... ◀Maletero
Válido para: vehículos con cubierta del maletero de accionamiento eléctrico

  Fig. 82Maletero: Cubierta enganchada

  Fig. 83Maletero: Montar y desmontar la cubierta del maletero

Si acciona el portón del maletero, la cubierta del mismo se desplazará eléctricamente hasta la posición -A- o bien -B-. Es decir, no tendrá que desenganchar la cubierta para cargar o descargar el maletero.
Enganchar y desenganchar
La cubierta sólo se puede enganchar y desenganchar en la posición -A-.
Extraiga la cubierta y engánchela en la posición -A-, en las guías de los revestimientos laterales fig. 82►.
Desmontar
Descuelgue la cubierta y deje que se enrolle.
Tire de la palanca en la dirección de la flecha fig. 83► y extraiga la cubierta hacia arriba.
Montar
Coloque la cubierta por la izquierda en el alojamiento previsto para ello en el revestimiento lateral.
Presione la cubierta en el alojamiento derecho, hacia abajo, hasta que encastre.
ATENCIÓN
La cubierta no es una superficie de carga. En caso de frenazos o de accidente, los objetos colocados sobre la cubierta pueden poner en peligro a los ocupantes del vehículo, con el peligro de accidente que ello supone.
CUIDADO
Enrolle la cubierta del maletero despacio para evitar que se dañe.
◀atrás