Arrancar por remolcado

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Arrancar por remolcad...
Le rogamos que tenga en cuenta las notas importantes en vínculo►.
Condición: su vehículo va equipado con un cambio manual. Tenga en cuenta que el trecho para arrancar por remolcado en vehículos con motor de gasolina no debe ser superior a 50 m ►.
Fije el cable de remolcado o la barra de remolque exclusivamente en las argollas de remolcado previstas para ello vínculo►, vínculo►.
Ponga la segunda o la tercera marcha estando el vehículo parado.
Pise el pedal de embrague y manténgalo pisado.
Conecte el encendido.
Quite el pie del pedal del embrague cuando los dos vehículos estén en movimiento.
Pise el pedal del embrague y saque la marcha en cuanto arranque el motor.
CUIDADO
El trecho para arrancar por remolcado no debe ser superior a 50 m. ¡De lo contrario hay peligro de dañar el catalizador!
◀atrás