Manejo

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Calefacción y ve... ◀Climatizador au...
Válido para: vehículos con climatizador automático de confort de 3 zonas

  Fig. 104Climatizador automático de confort de 3 zonas: Mandos en el puesto de conducción

  Fig. 105Climatizador automático de confort de 3 zonas: Mandos en la parte trasera

Las funciones se activan y desactivan pulsando los reguladores giratorios, las teclas y las teclas basculantes. El LED de la tecla o del mando giratorio en cuestión luce si la función correspondiente está activada fig. 104►. Las teclas basculantes son sensibles al tacto. El lado del conductor y el lado del acompañante se pueden ajustar por separado.
Con los mandos dispuestos en la parte trasera fig. 105► se pueden realizar ajustes para la parte trasera.
En vehículos con volante a la derecha* se han intercambiado las funciones de las teclas basculantes -3- y -5-.
OFF Climatizador
El climatizador se enciende y apaga con la tecla OFF. También se enciende pulsando cualquier otra tecla o un regulador giratorio. Cuando el climatizador está desactivado se corta la alimentación de aire del exterior.
A/C Modo de refrigeración
El modo de refrigeración se activa/desactiva con la tecla basculante -3-. Cuando el modo de refrigeración está desactivado, el aire ni se enfría ni se deshumedece. Por esto existe peligro de que se empañen los cristales. Si la temperatura exterior es inferior a cero, el modo de refrigeración se apaga automáticamente.
A/C eco Modo de refrigeración*
El modo de refrigeración eco se activa/desactiva con la tecla basculante -3-. Con el modo eco activado, el modo de refrigeración tiene un consumo especialmente económico.
A/C MAX Modo de refrigeración*
El nivel máximo del modo de refrigeración se activa/desactiva con la tecla basculante -3-. Cuando el modo de refrigeración está desactivado, el aire ni se enfría ni se deshumedece. Por esto existe peligro de que se empañen los cristales. Si la temperatura exterior es inferior a cero, el modo de refrigeración se apaga automáticamente. Estando activado el modo de refrigeración, el habitáculo se enfría y deshumedece lo antes posible.
Recirculación de aire
En el modo de recirculación de aire, el aire del habitáculo del vehículo recircula y se filtra. De este modo se evita en gran medida que en el habitáculo entre aire exterior con impurezas. Recomendamos activar el modo de recirculación de aire al pasar por un túnel o en un atasco ►.
El modo de recirculación de aire . El modo de recirculación de aire también se puede desactivar pulsando el mando giratorio -1- o la tecla .
AUTO Modo automático
El modo automático proporciona una temperatura constante en el habitáculo. La temperatura, el caudal y la distribución del aire son regulados automáticamente. El modo automático se activa y desactiva pulsando el mando giratorio -1-.
Temperatura
Girando el mando -1- la temperatura se puede ajustar entre +16 °C y +28 °C. Fuera de este margen, en la pantalla del climatizador aparece LO o HI. En ambas posiciones finales, el climatizador funciona constantemente ofreciendo un rendimiento máximo de refrigeración o calefacción. No se efectúa ninguna regulación de la temperatura.
La temperatura de la parte trasera se regula con los mandos dispuestos en la parte trasera fig. 105►.
Ventilador
El caudal de aire generado por el ventilador se puede regular manualmente, según sus necesidades, con la tecla basculante -4-. Para que el ventilador se regule automáticamente, pulse el regulador giratorio -1-.
Distribución del aire
Con las teclas basculantes -2- se puede ajustar de qué difusores debe salir el aire. Pulse las teclas basculantes -2- las veces necesarias hasta que en la pantalla del panel de mandos del climatizador se indique la distribución del aire deseada. Para que la distribución de aire se regule automáticamente, pulse el mando giratorio -1-.
OPEN/CLOSE Difusor ancho
Con la tecla basculante -5- se puede abrir y cerrar el difusor ancho en el puesto de conducción.
/ Calefacción/ventilación de los asientos*
Si pulsa la tecla / la calefacción/ventilación de los asientos está activada al nivel 3, el máximo nivel disponible. El nivel de temperatura se puede determinar en base a los LEDs. Para reducir el nivel de temperatura, pulse la tecla de nuevo. Para apagar la calefacción/ventilación del asiento, pulse la tecla las veces necesarias hasta que ya no luzca ningún LED.
Deshelar
El parabrisas y las ventanillas se deshielan o desempañan lo más rápido posible. El caudal máximo de aire sale principalmente de los difusores que hay por debajo del parabrisas. El modo de recirculación de aire se apaga. La temperatura debería ajustarse a 22 °C o a una temperatura superior. La temperatura se regula automáticamente.
La función de deshielo se activa/desactiva con la tecla . También puede desactivar la función pulsando el mando giratorio -1-.
Válido para vehículos con calefacción del parabrisas*: a temperaturas exteriores bajas se activará automáticamente la calefacción del parabrisas. Si desea activar manualmente la calefacción del parabrisas, pulse la tecla . El LED de la tecla parpadea.
REAR Calefacción de la luneta trasera
La calefacción de la luneta trasera se enciende pulsando la tecla . Funciona únicamente con el motor en marcha y se apaga automáticamente dependiendo de la temperatura exterior pasados de 10 a 20 minutos.
Para activar la calefacción de la luneta trasera de forma permanente, pulse la tecla REAR durante más de 3 segundos. Esto queda memorizado hasta que se desconecta el encendido.
SYNC Sincronización
La función se selecciona con la tecla basculante -5-. Al activar la sincronización todos los ajustes del lado del conductor se adoptan también para el lado del acompañante y la parte trasera del vehículo (excepto la calefacción/ventilación de los asientos*). En cuanto se modifican los ajustes en el lado del acompañante o en la parte trasera del habitáculo, la sincronización se desactiva y en pantalla aparece la indicación 3 zonas.
Función SET REAR
La función se selecciona con la tecla basculante -5-. Con la función activada se pueden realizar, a través del panel de mandos del climatizador delantero, todos los ajustes para la parte trasera. Durante este tiempo no se puede manejar el panel de mandos del climatizador en la parte trasera. La función se desactiva automáticamente transcurrido un tiempo determinado o al abandonar el menú.
Difusores de aire
Con las ruedecillas moleteadas se pueden abrir y cerrar los difusores de aire centrales y laterales del puesto de conducción, así como los difusores de la consola central trasera. Las palancas permiten modificar la dirección de flujo de los difusores. El difusor ancho se abre/cierra con la tecla basculante -5-.
Calor residual
La función de calor residual se puede activar - estando el encendido desconectado - pulsando el regulador giratorio -1-. El calor residual del líquido refrigerante se utiliza para calentar el habitáculo. La función de calor residual se desactiva automáticamente transcurridos unos 15 minutos.
ATENCIÓN

- No debería conducir demasiado tiempo con la recirculación del aire activada porque, al no entrar aire fresco, si el modo de refrigeración está desconectado podrían empañarse los cristales con el consiguiente peligro de sufrir un accidente.

- Las personas que adolezcan de una percepción limitada del dolor o de la temperatura pueden sufrir quemaduras si utilizan la calefacción del asiento. Estas personas no deben utilizar la calefacción del asiento. ¡Peligro de lesiones!

CUIDADO
Para que los elementos calefactores del asiento térmico no se dañen, se debería evitar ponerse de rodillas en los asientos o someter los mismos a cargas excesivas en un solo punto.
◀atrás