Cambiar lámparas (portón del maletero)

| . |

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Cambiar las lám...
Válido para: vehículos con grupos ópticos traseros halógenos

  Fig. 369
  Válido para: berlina
  Grupo óptico trasero: Posiciones de las lámparas

  Fig. 370
  Válido para: Avant
  Grupo óptico trasero: Posiciones de las lámparas

Desmonte el grupo óptico trasero en el portón del maletero vínculo►.
Sustituya la lámpara defectuosa girándola para sacarla de la base de bayoneta.
Monte el grupo óptico trasero de nuevo.
Válido para: berlina

Posición fig. 369► | Función de la lámpara de incandescencia
-3- | Piloto trasero
-4-1) | Piloto antiniebla

Válido para: Avant

Posición fig. 370► | Función de la lámpara de incandescencia
-3- | Piloto trasero
-4-1) | Piloto antiniebla
-6- | Luz de marcha atrás

◀atrás