Desbloqueo de emergencia del bloqueo de aparcamiento

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Cambio automático
Válido para: vehículos con cambio automático
Antes de remolcar hay que realizar el desbloqueo de emergencia del bloqueo de aparcamiento.

  Fig. 120Portabebidas delantero: Retirar la cubierta

  Fig. 121Portabebidas delantero: Desbloqueo de emergencia del bloqueo de aparcamiento

El elemento de desbloqueo de emergencia se encuentra en el portabebidas delantero, debajo de una cubierta.
Desbloquear de emergencia el bloqueo de aparcamiento
Para evitar que el vehículo se mueva debido a la pendiente, ponga el freno de estacionamiento vínculo► o mantenga pisado el pedal de freno.
Retire la estera de goma.
En la cubierta hay un rebaje con forma de ranura. Empleando el destornillador (de las herramientas), levante la cubierta por la zona de la ranura fig. 120►.
Introduzca la llave (de las herramientas del vehículo) en el orificio.
Presione y gire 90°, hasta que encastre fig. 121►.
Deje la llave puesta.
Colocar de nuevo el bloqueo de aparcamiento
Saque la llave en sentido vertical ►.
Vuelva a colocar en su lugar la cubierta y la estera de goma.
Si el bloqueo de aparcamiento ha sido desbloqueado de emergencia, en el cuadro de instrumentos luce el testigo y la posición del cambio N. Adicionalmente aparece la indicación para el conductor ¡Peligro: el vehículo se puede mover! P no disponible. Poner el freno de estacionamiento.
ATENCIÓN

- Accione el desbloqueo de emergencia sólo en terreno llano o en pendientes poco inclinadas.

- Si desbloquea de emergencia el bloqueo de aparcamiento, inmovilice su vehículo con el freno de estacionamiento o, si éste no funciona, con el pedal del freno. Un vehículo que no esté inmovilizado puede moverse. ¡Peligro de accidente!

CUIDADO
Al volver a poner el bloqueo de aparcamiento, no gire la llave en sentido contrario. ¡Peligro de daños!
◀atrás