Indicaciones de limpieza y conservación

| . |

►Audi A4 ►Mantenimiento y conserva... ◀Cuidar y limpiar
La limpieza y la conservación de componentes individuales del vehículo se puede consultar en las siguientes tablas. Su contenido debe entenderse meramente como una recomendación. Diríjase a su taller especializado en caso de preguntas especiales o de componentes que no se han relacionado. Tenga en cuenta las notas respectivas ►.

Componente | Problema | Solución
Escobillas del limpiaparabrisas | Suciedad | vínculo►
Faros/ Grupos ópticos traseros | Suciedad | Esponja blanda con disolución jabonosa neutra1)
Sensores/ Lentes de la cámara | Suciedad | Sensores: paño suave con producto de limpieza que no contenga disolventes Lentes de la cámara: paño suave con producto de limpieza que no contenga alcohol
Nieve/hielo | Escobilla de mano/Aerosol antihielo que no contenga disolventes
Ruedas | Sal antihielo | Agua
Polvo de abrasión de los frenos | Producto de limpieza especial exento de ácido
Tubos finales de escape | Sal antihielo | Agua, en caso dado producto de limpieza adecuado para acero afinado
Pintura | Desperfectos en la pintura | Consultar el número de la pintura en el portadatos del vehículo y restaurar con un lápiz de retoque vínculo►
Combustible derramado | Enjuagar de inmediato con agua
Depósito de óxido ambiental | Aplicar eliminador de óxido ambiental y conservar después con cera dura. Diríjase a su taller especializado en caso de dudas
Corrosión | Encargue a su taller especializado de la eliminación
El agua no forma perlas sobre la pintura limpia | Conservar con cera dura (como mínimo 2 veces por año)
Sin brillo a pesar de conservación/pintura poco vistosa | Tratar con abrillantador adecuado y aplicar después conservante para pintura si el abrillantador utilizado no contiene ingredientes conservantes
Depósitos, p. ej. restos de insectos, excrementos de pájaros, resinas de árbol, sales antihielo | Ablandar de inmediato con agua y eliminar con un paño de microfibras
Suciedad con base de grasa, p. ej. productos de cosmética o crema solar | Eliminar de inmediato con una disolución jabonosa neutra1) y un paño suave
Piezas de fibra de carbono | Suciedad | Interior: limpiar como piezas de plástico Exterior: limpiar como las piezas pintadas
Láminas decorativas | Suciedad | Esponja blanda con disolución jabonosa neutra1)

Tabla Limpieza del exterior

Componente | Problema | Solución
Cristales | Suciedad | Aplicar limpiacristales y secar después con un paño
Embellecedores/ Molduras embellecedoras | Suciedad | Disolución jabonosa neutra1)
Piezas de plástico | Suciedad | Paño húmedo
Suciedad incrustada | Disolución jabonosa neutra1), en caso dado producto de limpieza para plásticos sin disolventes
Pantallas/cuadro de instrumentos | Suciedad | Paño suave con limpiador para pantallas de cristal líquido
Paneles de mandos | Suciedad | Pincel blando, después paño suave con disolución jabonosa neutra1)
Cinturones de seguridad | Suciedad | Disolución jabonosa neutra1), dejar secar antes de enrollar
Tejidos, cuero artificial, Alcantara | Partículas de suciedad adheridas superficialmente | Aspirador
Suciedad con base de agua, p. ej. café, té, sangre etc. | Paño absorbente y disolución jabonosa neutra1)
Suciedad con base de grasa, p. ej. aceite, maquillaje, etc. | Aplicar una disolución jabonosa neutra1). Absorber las partículas disueltas de grasa y pintura secando por toques con un paño absorbente, en caso dado hay que tratar después con agua
Suciedad especial, p. ej. bolígrafo, esmalte de uñas, pintura de dispersión, betún, etc. | Quitamanchas especial; secar por toques con material absorbente y, en caso dado, tratar después con disolución jabonosa neutra1)
Cuero natural | Suciedad reciente | Paño de algodón con disolución jabonosa neutra1)
Suciedad con base de agua, p. ej. café, té, sangre etc. | Manchas recientes: paño absorbente Manchas secas: quitamanchas adecuado para el cuero
Suciedad con base de grasa, p. ej. aceite, maquillaje, etc. | Manchas recientes: paño absorbente y quitamanchas adecuado para el cuero Manchas secas: aerosol disolvente de grasas
Suciedad especial, p. ej. bolígrafo, esmalte de uñas, pintura de dispersión, betún, etc. | Quitamanchas adecuado para el cuero
Conservación | Aplicar con regularidad crema conservante que proteja de los rayos del sol y tenga efecto impregnante, emplear una crema conservante del color adecuado en caso dado
Piezas de fibra de carbono | Suciedad | Limpiar como piezas de plástico

Tabla Limpieza interior

ATENCIÓN
El parabrisas no debe tratarse con agentes de recubrimiento impermeables al agua para cristales. Bajo condiciones de visibilidad desfavorables como por ejemplo con humedad, oscuridad o cuando el sol se encuentra en su punto más bajo puede que se produzca un deslumbramiento más intenso. ¡Peligro de accidente! Además es posible que las escobillas del parabrisas produzcan ruidos.
CUIDADO

- Faros/grupos ópticos traseros
  - No limpie los faros/los grupos ópticos traseros, en ningún caso, con un paño o una esponja seca.
  - No utilice productos de limpieza que contengan alcohol. ¡Peligro de que se formen grietas!

- Ruedas
  - No utilice abrillantador para pintura ni otros productos abrasivos.
  - Si se ha dañado la capa de protección de la pintura de la llanta, p. ej., debido a impactos de piedras, arañazos, etc., el daño se deberá reparar de inmediato.

- Sensores/lentes de la cámara
  - No utilice nunca agua templada ni caliente para retirar la nieve y el hielo de la lente. ¡Peligro de que se formen grietas en la lente!
  - Para limpiar la lente de la cámara no utilice nunca productos de limpieza abrasivos o que contengan alcohol. ¡Peligro de arañazos y formación de grietas!

- Cristales
  - Elimine la nieve y el hielo que pueda haber en los cristales y en los retrovisores exteriores con una rasqueta de plástico. Para evitar que se produzcan arañazos al limpiar, la rasqueta no se deberá mover hacia delante y hacia atrás, sino sólo en una dirección.
  - Nunca retire nieve o hielo de los cristales ni de los retrovisores con agua templada o caliente. ¡Peligro de que se formen grietas en el cristal!
  - Para evitar cualquier tipo de daños en la calefacción de la luneta trasera, no se deben pegar adhesivos sobre los filamentos térmicos.

- Embellecedores/molduras embellecedoras
  - No utilice productos de conservación ni de limpieza a base de cromo.

- Pintura
  - El vehículo debe estar exento de suciedad y polvo antes de aplicar abrillantador o productos de conservación. ¡Peligro de arañazos!
  - No aplique abrillantador ni productos de conservación si el vehículo está expuesto a una radiación solar intensa. ¡Peligro de dañar la pintura!
  - Los depósitos de óxido ambiental no se deben eliminar por pulido. ¡Peligro de dañar la pintura!
  - Elimine los productos de cosmética y la crema solar de inmediato. ¡Peligro de dañar la pintura!

- Pantallas/cuadro de instrumentos
  - Las pantallas, el cuadro de instrumentos y el embellecedor que lo rodea no se deben limpiar en seco. ¡Peligro de arañazos!
  - Asegúrese de que el cuadro de instrumentos está apagado y se ha enfriado antes de limpiarlo.
  - Asegúrese de que no entre ningún líquido entre el cuadro de instrumentos y el embellecedor. ¡Peligro de daños!

- Paneles de mandos
  - Asegúrese de que no entre ningún líquido en los paneles de mandos. ¡Peligro de daños!

- Cinturones de seguridad
  - No desmonte los cinturones de seguridad para limpiarlos.
  - Los cinturones de seguridad y sus componentes no deben limpiarse nunca con productos químicos ni entrar en contacto con líquidos que tengan propiedades cáusticas, con disolventes u objetos afilados o puntiagudos. ¡Peligro de dañar el tejido!
  - Encargue a su taller especializado de la sustitución de los cinturones de seguridad que presenten daños en el tejido, en las uniones, en el dispositivo automático de enrollado o en la parte del cierre.

- Tejidos/cuero artificial/Alcantara
  - No trate el cuero artificial/Alcantara con productos para el cuidado del cuero, disolventes, cera para suelos, betún, quitamanchas u otros productos similares.
  - Si es muy difícil quitar una mancha, acuda a su taller especializado para que la eliminen allí. Así evitará daños.
  - No utilice en ningún caso limpiadores de vapor, cepillos, esponjas duras, etc. para limpiar.
  - No active la calefacción de los asientos* para secar los asientos.
  - Los objetos puntiagudos de los vestidos, tales como cremalleras, remaches en la ropa o cinturones pueden dañar la superficie.
  - Los cierres velcro abiertos, p ej. en la ropa, pueden dañar el tapizado del asiento. Asegúrese de que los cierres velcro estén cerrados.

- Cuero natural
  - No trate el cuero en ningún caso con disolventes, cera para suelos, betún, quitamanchas u otros productos similares.
  - Los objetos puntiagudos de los vestidos, tales como cremalleras, remaches en la ropa o cinturones pueden dañar la superficie.
  - No utilice en ningún caso limpiadores de vapor, cepillos, esponjas duras, etc. para limpiar.
  - No active la calefacción de los asientos* para secar los asientos.
  - Evite que el vehículo esté parado durante mucho tiempo al sol para evitar que el cuero pierda color. Si el vehículo está estacionado durante mucho tiempo al aire libre, se debería cubrir el cuero para protegerlo de los rayos del sol.

Aviso

- Los restos de insectos se pueden eliminar, con mucha más facilidad, de una pintura que haya recibido recientemente un tratamiento de conservación.

- Los tratamientos regulares de conservación pueden evitar que se formen depósitos de óxido ambiental.

◀atrás