Aparcar en fila

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Ayudas de aparca... ◀Sistema de apar...
Válido para: vehículos con sistema de aparcamiento asistido
El conductor es el responsable de estacionar el vehículo.

  Fig. 183Infotainment: Indicación de seguir circulando hacia atrás

Circule hacia delante hasta que en la pantalla del infotainment aparezcan indicaciones para aparcar automáticamente fig. 183► ►, ►. En cuanto el vehículo alcanza la posición correcta, aparece en pantalla una P sobre el hueco para aparcar propuesto.
En caso necesario puede cambiar el modo de aparcamiento con el mando principal, si por ejemplo, debe aproximarse al hueco de manera diferente a la indicada.
Cuando en pantalla aparece la indicación para el conductor Engranar marcha atrás y retirar las manos del volante., significa que el sistema de aparcamiento asistido está listo.
Ponga la marcha atrás después de que el vehículo se haya detenido unos instantes.
Quite las manos del volante.
Observe la trayectoria. Si la situación del tráfico lo permite, acelere con moderación ►, ►.
Hasta haber acabado de aparcar, actúe según las indicaciones ópticas en la pantalla vínculo► y las señales acústicas de advertencia. Las flechas en el vehículo indican la dirección de marcha requerida en cada caso.
El sistema de aparcamiento asistido dirige el vehículo automáticamente para entrar en el hueco mientras el conductor acciona los pedales. La velocidad máxima al aparcar es de 7 km/h. El sistema de aparcamiento asistido se desactiva si se interviene en la dirección o se circula a una velocidad excesiva. Para reanudar el proceso de aparcamiento, pulse la tecla de nuevo. En pantalla vuelve a aparecer la indicación del sistema de aparcamiento asistido.
Aviso
También puede cancelar con anterioridad la dirección de la marcha que le indica el sistema cambiando entre marcha adelante y marcha atrás. En base a la posición del vehículo, el sistema calcula entonces las operaciones de volante y las direcciones de la marcha necesarias para la maniobra.
◀atrás