Argollas de amarre

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Asientos y compa... ◀Maletero
Válido para: vehículos con argollas de amarre

  Fig. 91Maletero: Argollas de amarre fijas

  Fig. 92Maletero: Argollas de amarre desplazables*

El equipaje no debe fijarse con cintas tensoras elásticas a las argollas de amarre.
Argollas de amarre fijas
Enganche los ganchos de la red para equipaje* en las argollas de amarre.
Montar y desmontar las argollas de amarre desplazables*
Para montar las argollas de amarre, pulse a los lados ambas teclas y encaje las argollas de amarre en el carril -A- fig. 92►.
Para desmontar las argollas de amarre, pulse a los lados ambas teclas y retire las argollas de amarre del carril.
Para fijar la red para equipaje*, levante los estribos de las argollas de amarre.
Enganche los ganchos de la red para equipaje* en las argollas de amarre.
Desplazar las argollas de amarre*
Para desplazar las argollas de amarre, pulse a los lados ambas teclas y desplace las argollas de amarre hasta la posición que desee -B- fig. 92►.
◀atrás