Reponer aceite del motor

| . |

►Audi A4 ►Mantenimiento y ... ►Comprobar y repo... ◀Aceite del moto...

  Fig. 324Compartimento del motor: Tapón de la boca de llenado del aceite del motor

Pare el motor.
Desenrosque el tapón de la boca de llenado de aceite del motor fig. 324►, vínculo►.
Reponga con cuidado 0,5 l del aceite adecuado vínculo►.
Compruebe de nuevo el nivel de aceite al cabo de dos minutos vínculo►.
En caso necesario, vuelva a agregar aceite.
Vuelva a enroscar el tapón de la boca de llenado.
ATENCIÓN

- Asegúrese, al reponer aceite, de que no caiga aceite en partes del motor calientes. ¡Peligro de incendio!

- Si se mancha las manos con aceite del motor, debe lavárselas a fondo al finalizar los trabajos.

CUIDADO

- Controle el nivel de aceite en el infotainment. Si se visualiza la indicación para el conductor Reducir el nivel de aceite, póngase en contacto con un taller especializado para que aspiren el aceite que pueda sobrar.

- No añada ningún lubricante adicional al aceite del motor. Cualquier tipo de daño originado por el empleo de este tipo de productos queda excluido de la garantía.

Nota relativa al medio ambiente

- El aceite no deberá verterse en ningún caso en la canalización o en la tierra.

- Observe las disposición legales a la hora de desechar envases de aceite vacíos.

◀atrás