Gestión del motor (motor Diesel)

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Testigos de con...
Válido para: vehículos con motor Diesel
Cuando el testigo de control se enciende al conectar el encendido, significa que el motor se está precalentando.
Si el testigo de control no se enciende o bien si parpadea durante la marcha, significa que hay una avería en la gestión del motor.
Diríjase, inmediatamente pero a poca velocidad, a un taller especializado para que reparen la avería.
◀atrás