Indicaciones para el conductor

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Arrancar y parar el mo...
Motor en marcha. ¡Atención! Antes de bajar del vehículo, desconectar el encendido
Si se abre la puerta del conductor estando el motor en funcionamiento aparece esta indicación para el conductor y suena una señal acústica.
Válido para: vehículos con cambio manual
Pisar el embrague
Esta indicación para el conductor se visualiza si no pisa el pedal del embrague al arrancar el motor. El motor sólo se puede arrancar si se está pisando el pedal del embrague.
Válido para: vehículos con cambio automático
Pisar el freno
Esta indicación para el conductor se visualiza si no pisa el pedal del freno al arrancar el motor.
Llave de control remoto: llave no detectada. ¿Se encuentra la llave todavía en el vehículo?
Si se enciende el testigo de control y aparece la indicación para el conductor, significa que la llave de control remoto se ha sacado del vehículo estando el motor en marcha. Si la llave de control remoto no se encuentra en el vehículo, después de parar el motor no podrá conectar el encendido ni arrancar el motor. Aparte de ello, no podrá bloquear el vehículo desde fuera.
Válido para: vehículos con cambio automático
Engranar P, si no el vehículo se puede mover. Las puertas sólo se pueden cerrar en P
Esta indicación para el conductor se visualiza por motivos de seguridad si, al desconectar el encendido, está engranada la posición del cambio N. Seleccione la posición del cambio P: de lo contrario, el vehículo no queda asegurado para que no se mueva ni puede bloquearse.
Llave de control remoto: Mantener la llave con el dorso en la superficie indicada. Ver Manual
Si se enciende el testigo de control y se visualiza la indicación para el conductor, significa que hay una anomalía vínculo►.
Válido para: vehículos con cambio automático
Antes de bajar del vehículo engranar P, si no el vehículo se puede mover
Esta indicación para el conductor aparece si la puerta del conductor se abre estando el encendido conectado y el cambio no se encuentra en la posición del cambio P. Seleccione la posición del cambio P y desconecte el encendido cuando abandone el vehículo. De lo contrario, el vehículo podría moverse. Véase también vínculo►.
◀atrás