Lámparas de incandescencia en la parte delantera del vehículo

| . |

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Fusibles y lámpa... ◀Lámparas de inc...
Válido para: vehículos con faros de xenón

  Fig. 357Faros de xenón: Lado izquierdo del vehículo

Una lámpara de incandescencia sólo debe ser sustituida por otra del mismo tipo. La denominación se encuentra en el zócalo de la lámpara.
La descripción del cambio de lámparas se hace siempre para el faro izquierdo. El cambio de lámparas en el faro derecho se realiza de un modo análogo.
Faros de xenón
En vehículos con faros de xenón fig. 357► se pueden cambiar las siguientes lámparas:

Lámpara de incandescencia (12 V) | Tipo
-1- Luz del intermitente1) | PWY24W
-2- Luz para todo tiempo | H8 (35 W)

◀atrás