Calibrar la brújula

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Brújula digital
Válido para: vehículos con brújula digital
La brújula se debe calibrar de nuevo si la indicación es incorrecta o inexacta.
Pulse la tecla -A- hasta que una C aparezca en el retrovisor interior.
Conduzca en círculo a una velocidad de aprox. 10 km/h hasta que se visualice un punto cardinal en el retrovisor interior.
ATENCIÓN
La calibración de la brújula se debe llevar a cabo en un sitio donde no haya tráfico para no ponerse en peligro a sí mismo ni a otros usuarios de la vía pública. ¡Peligro de accidente!
◀atrás