Ampliar el espacio de carga desde el habitáculo

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Asientos y compa... ◀Maletero
Válido para: vehículos con respaldo abatible
Los respaldos se pueden abatir (juntos o por separado*).

  Fig. 84Respaldo: Palanca de desbloqueo, botón de seguridad y cerradura*

  Fig. 85Respaldo: Abatir el respaldo central del asiento trasero

Abatir e incorporar el respaldo de las plazas laterales
Desplace la palanca de desbloqueo -A- en la dirección que indica la flecha y abata el respaldo hacia delante.
Incorpore el respaldo hasta que encastre y la marca roja -B- no se vea ►.
Abatir e incorporar el respaldo de la plaza central
Tire de la palanca de desbloqueo superior -1- y abata el respaldo -2- fig. 85►.
Incorpore el respaldo hasta que encastre.
Válido para: berlina
El respaldo encastrado se puede cerrar con la llave de emergencia vínculo► -C-. Así se evita que desde el habitáculo se pueda acceder al maletero. El maletero sólo se puede ampliar si el respaldo no está cerrado con llave.
ATENCIÓN

- El respaldo debe haber quedado bien encastrado para poder garantizar el efecto protector del cinturón de seguridad en las plazas del asiento trasero.

- El respaldo debe haber quedado bien encajado para que, en caso de un frenazo repentino, los objetos del maletero no puedan pasar al habitáculo.

CUIDADO

- Al incorporar el respaldo, asegúrese de que los cinturones de seguridad laterales no queden aprisionados y resulten dañados.

- Si el respaldo del asiento trasero está abatido, al desplazar los asientos delanteros hacia atrás hay peligro de dañar los apoyacabezas traseros.

- Ajuste los apoyacabezas traseros hacia abajo antes de abatir el respaldo vínculo►. ¡Peligro de daños!

- Si el vehículo lleva Rear Seat Entertainment (RSE)*, ajuste los apoyacabezas traseros hacia abajo antes de abatir el respaldo vínculo►. ¡Peligro de daños!

◀atrás