Tomas de corriente

| . |

►Audi A4 ►Arranque y conducción ◀Asientos y compartimentos

  Fig. 77Consola central: Toma de corriente de 12 voltios

  Fig. 78Consola central trasera: Toma de corriente de 12 voltios*

Las tomas de corriente de 12 voltios se pueden emplear para conectar accesorios eléctricos. La absorción de potencia no deberá sobrepasar los 120 vatios.
En el revestimiento lateral del maletero hay una toma de corriente de 12 voltios* adicional.
ATENCIÓN
Las tomas de corriente sólo tienen corriente y los accesorios eléctricos sólo funcionan con el encendido conectado. Un uso indebido puede originar lesiones de gravedad o bien quemaduras. Por ello no deberían dejarse niños en el vehículo, sin prestarles atención, si la llave se encuentra en el mismo. De lo contrario existe peligro de que resulten heridos.
CUIDADO

- Para evitar daños en el sistema eléctrico del vehículo, no conecte nunca accesorios que suministran energía eléctrica, tales como paneles solares o cargadores de baterías a las tomas de corriente de 12 V ni al encendedor si lo que quiere es cargar la batería del vehículo.

- Para que las tomas de corriente no se dañen, le rogamos que sólo utilice clavijas adecuadas para las mismas.

◀atrás