Lector de tarjetas SD

| . |

►Audi A4 ►Infotainment ►Medios ◀Unidades lectoras

  Fig. 241Introducir una tarjeta SD

En función del equipamiento del vehículo, hay 1 o 2 lectores de tarjetas SD en la guantera -26- fig. ►.

- Introducir una tarjeta SD: la esquina achaflanada de la tarjeta SD debe indicar hacia delante y hacia la derecha. Introduzca la tarjeta SD en la ranura del lector de tarjetas -1- fig. 241► hasta que note que encaja.
- Reproducción automática: si se introduce una tarjeta SD que contiene archivos de audio/vídeo* vínculo► compatibles, la reproducción se inicia de forma automática.
- Extraer una tarjeta SD: haga presión brevemente sobre la tarjeta SD.

El lector de tarjetas SD se selecciona y se maneja desde el MMI -3- fig. ►.
CUIDADO
Utilice únicamente tarjetas SD de una sola pieza. Si utiliza tarjetas con adaptador (tarjetas SD con más de una pieza), las vibraciones durante la conducción pueden provocar que la tarjeta SD se desprenda del adaptador. Con ello es posible que algún componente suelto se quede atascado en la unidad lectora, perjudicando así su funcionamiento.
Aviso
Guarde las tarjetas SD en una funda adecuada para protegerlas de la suciedad, de las partículas de polvo y cualquier tipo de daños.
◀atrás