Manejo

| . |

| . |

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Detección de se...
Válido para: vehículos con detección de señales de tráfico basada en imágenes de cámara

  Fig. 23Cuadro de instrumentos: Indicación adicional

Consultar la detección de señales de tráfico
Seleccione: la primera pestaña > Señales de tráfico.
Visualizar señales relevantes para remolques
Para la conducción con remolque se pueden visualizar las limitaciones de velocidad relevantes para el remolque1).
Seleccione en el infotainment: tecla MENU > Vehículo > tecla de menú izquierda > Asistencia al conductor > Señales de tráfico > Reconocimiento automático del remolque.
Ajustar la velocidad máxima para el remolque
Para su remolque puede ajustar la velocidad máxima permitida para el tipo constructivo en cuestión1). Si no se ajusta ningún valor, el sistema indica la velocidad máxima vigente en cada país para la conducción con remolque.
Seleccione en el infotainment: tecla MENU > Vehículo > tecla de menú izquierda > Asistencia al conductor > Señales de tráfico > Remolque: Velocidad máxima.
Programar el aviso sobre la velocidad
Puede ajustar un límite de aviso hasta 15 km/h. La señal de tráfico para la limitación de velocidad actual detectada parpadea en pantalla cuando se supera el límite de aviso ajustado.
Seleccione en el infotainment: tecla MENU > Vehículo > tecla de menú izquierda > Asistencia al conductor > Aviso de velocidad > Basado señales tráfico.
Indicación adicional
Si en la pantalla del cuadro de instrumentos está seleccionada una vista que no sea la detección de señales de tráfico, la limitación de velocidad se representa en una indicación adicional fig. 23►. Dentro de los límites del sistema se indicará allí la limitación de velocidad pertinente en cada caso.
Para que las limitaciones de velocidad sean consideradas como actuales y se muestren en la indicación adicional, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Se detecta una limitación de velocidad para firme mojado y el limpiaparabrisas está en funcionamiento.
- Se detecta una limitación de velocidad para niebla y está encendido el piloto antiniebla o la luz para todo tiempo.
- La limitación de velocidad detectada y limitada temporalmente concuerda con la hora que se indica en el cuadro de instrumentos.
- El vehículo se encuentra en el modo de remolque y en el infotainment está activada la opción Reconocimiento automático del remolque. En este caso se muestran las limitaciones relevantes para el modo de remolque1).

Aviso

- El ajuste de la velocidad máxima para el tipo constructivo del remolque queda memorizado y, en caso necesario, debe modificarse si se cambia de remolque.

- En el Head-up Display* se visualiza una indicación adicional.

- Vehículos con sistema de navegación (tarjeta SD)*: tenga en cuenta que la detección de señales de tráfico dejará de estar disponible en cuanto retire la tarjeta SD del lector de tarjetas SD.

- Los ajustes que haga para el aviso de velocidad se memorizan y asignan automáticamente a la llave de control remoto utilizada.

◀atrás